Relatório Missão 1 – Arduino

Com auxílio da [video-aula](https://www.youtube.com/watch?v=AfZcWRa090w&t) da Professora Vanessa Juliato foi possível realizar essa missão. Primeiramente o led irá ficar ligado por meio segundo, desligará por 1 segundo, ficará ligado por 2 segundos, desligará por 3 segundos, ficará ligado por 4 segundos e desligará. Esse processo fica em loop enquanto o Arduino estiver ligado.

Link: <https://www.tinkercad.com/things/4H3cOwaL47L>